Полусухая стяжка пола под ключ. Выравнивание полов. Немецкое оборудование. Недорого. Быстро. Качественно и профессионально. Стяжку пола используют с целью выравнивания пола перед монтажом напольного покрытия. Для ее выполнения используются различные технологии, среди которых можно выделить механизированный способ создания ровного чернового основания. Специалисты утверждают, что полусухая стяжка пола – это наилучший способ выравнивания поверхностей по следующим ключевым параметрам: эффективность, скорость выполнения работ, стоимость. В результате использования этой технологии будет получен абсолютно ровный пол, характеризующийся высокой стойкостью к любым нагрузкам. Кому бы ни хотелось побыстрее закончить ремонтные работы, но при этом чтобы их результат был идеальным? С уверенностью, можно сказать, что об этом мечтает каждый. Решить этот вопрос могут специалисты компании «ВКН СИСТЕМЫ», которые знают, как сделать пол ровным, затратив на этот процесс минимум времени и средств. Полусухая стяжка пола, как обычно, используется для выравнивания черновых полов под различные покрытия или для использования в промышленных полах после ошкуривания и окраски специальными бетонными красками. Изменения касаются только технологии монтажа, что обусловлено некоторыми новшествами, внесенными в традиционную формулу решения. Полусухие цементные стяжки обеспечивают одни из самых прочных слоев стяжки, которые только можно создать. Это делает их отличным вариантом для крупномасштабных коммерческих и промышленных помещений, где пол может подвергаться таким нагрузкам, как физические воздействия, и движение вилочного погрузчика. Однако для того, чтобы стяжка была спроектирована, смешана, нанесена и обработана должным образом, необходимы правильные материалы и хорошо обученная команда монтажников. Неудачи на любом из этих этапов могут нарушить целостность и качество слоя стяжки и привести к ряду проблем. Что такое стяжка? Выравнивающая смесь, наносимая на поверхность для создания ровного пола и доведения его до заданной строительной высоты. Стяжки обычно изготавливаются из предварительно приготовленного раствора, смешанного с цементными или безводными вяжущими. Различные стяжки могут быть выбраны для различных применений и условий.
