Технические характеристики долбежного станка ГД500
	Наименование параметра
	ГД500

	Основные параметры станка
	

	Класс точности станка
	Н

	Ход долбяка, мм
	120..500

	Диаметр стола, мм
	940

	Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм
	710

	Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм
	710

	Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке наружной поверхности, мм
	650

	Наибольшая высота обрабатываемого изделия при обработке внутренней поверхности, мм
	325

	Долбежная головка станка (долбяк)
	

	Наибольшее сечение резца, мм
	32 х 20

	Скорость долбяка под нагрузкой, м/мин
	3..38

	Рабочий стол станка
	

	Наибольшие перемещения стола продольные (по направляющим станины), мм
	800

	Наибольшие перемещения стола поперечные (по направляющим салазок), мм
	650

	Наибольшие перемещения стола круговые, град
	360°

	Цена деления лимба при круговом перемещении стола, град
	1°

	Перемещение стола за оборот лимба при круговом перемещении стола, град
	

	Пределы подач за один двойной ход продольные, мм
	0,1..2,5

	Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм
	0,1..2,5

	Пределы подач за один двойной ход круговые, град
	0,1..1,4°

	Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин
	2,8

	Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин
	2,8

	Скорость быстрого перемещения стола круговая, об/мин
	4,5

	Электрооборудование. Привод
	

	Количество электродвигателей на станке
	3

	Электродвигатель гидропривода (главного движения), кВт (об/мин)
	11

	Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт
	2,2

	Электродвигатель электронасоса СОЖ, кВт
	0,12

	[bookmark: _GoBack]Габариты и масса станка
	

	Габариты станка (длина ширина высота), мм
	3440 х 2760 х 3465

	Масса станка, кг
	8160



