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ЛИСТОГИБОЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ ТМА КИТАЙ
2 ОСИ X Y с программатором ESTUN 21
   ГАРАНТИЯ – 2 ГОДА; ПОКУПКА В ЛИЗИНГ
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ПРЕИМУЩЕСТВА:
· ПРОСТОТА + НАДЕЖНОСТЬ 
· БРЕНДОВЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
· ВЫСОСКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В КИТАЕ 
· ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
· БЫСТРОСЬЁМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
· ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЗАДНИЕ ДВЕРЦЫ КУПЕ 
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СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
· Управляемые оси — X; Y выравнивание гибочной балки с помощью торсионного механизма
· Программатор E21 Estun Automation Co. Ltd Китай, сохранение до 40 программ по 25 шагов 
· Гидравлическая система Rexroth Германия
· Шестерёнчатый насос SUNNY США
· Главный мотор Siemens Германия (сборка Китай)
· Масляные фитинги EMB Германия
· Набор инструмента матрица + пуансон производства Китай (42Cr Mo4; HRC 47)
· Задние защитные двери - прозрачные
· Европейская система крепления инструмента PROMECAM
· Быстрозажимные механизмы пуансона Китай
· Гидравлические цилиндры SICHUAN Y & J INDUSTRIES Китай
· Электро-компоненты SCHNEIDER Германия
· Подсветка рабочей зоны
· 2 ПЕРЕДНИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОДДЕРЖКИ
· ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
· УВЕЛИЧЕНАЯ ГАРАНТИЯ 2 года

Выравнивание гибочной балки происходит за счет торсионного механизма
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[bookmark: _Hlk78974455]ПРОГРАММАТОР E21 Estun Automation Co. Ltd КИТАЙ, СОХРАНЕНИЕ ДО 40 ПРОГРАММ ПО 25 ШАГОВ 
[image: ]Характеристики: 
1. Контроль заднего упора и стопора;
2. Контроль обычного двигателя и частотно-регулируемого двигателя;
3. Интеллектуальное позиционирование;
4. Подсчет обрабатываемых деталей;
5. Установка продолжительности выдержки;
6. Хранение 40 программ, каждая из которых состоит максимально из 25 шагов обработки;
7. Одностороннее позиционирование;
8. Резервное копирование и восстановление параметров за одно нажатие;
9. Функция обратного хода;
10. Выбор между миллиметрами и дюймами;
11. Язык дисплея: китайский/английский


[image: ][image: ]Опция – ручная система антипрогиба (бомбирование)


Европейская система крепления инструмента PROMECAM - быстросъемная
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ГИДРАВЛИКА - Rexroth Германия
[image: ] Bosch Rexroth — мировой лидер в области гидравлики, систем управления и приводных технологий. Широкий спектр продукции и услуг, включающий механику, гидравлику, пневматику, электропривод, электронику, а также обширную сервисную сеть, позволяет компании предлагать оптимальные решения для всех областей промышленности и мобильных применений.


ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЦИЛИНДРЫ SICHUAN Y & J INDUSTRIES КИТАЙ 

[image: ] Основанная в 2001 году компания Sichuan Y&J Industries Co., Ltd занимается производством и поставкой высококачественных механических деталей и компонентов в течение 20 лет. За последние годы компания выросла и превратились в ведущего поставщика с собственными производственными мощностями, возможностями обработки и контроля.


[image: ] ПРОКЛАДКИ NOK ЯПОНИЯ                             Пальцы заднего упора:
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	Главный мотор SIEMENS
Германия
	Насос SUNNY США
	ЭЛЕКТРИКА SCHNEIDER
Франция

	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]



Инструмент – пуансон + матрица:
Матрица – цельная; Пуансон – сегментный – 800мм
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[image: ][image: ]ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
	Наименование оборудования
	Стоимость с НДС,
Рубли РФ
	Срок поставки

	ЛИСТОГИБ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС ТМА КИТАЙ 80/3200
 2 ОСИ: X, Y с программатором ESTUN 21
	[bookmark: _GoBack]2 100 000,00
	В НАЛИЧИИ

	Комплектация поставки:
· Управляемые оси — X; Y выравнивание гибочной балки с помощью торсионного механизма
· Программатор E21 Estun Automation Co. Ltd Китай, сохранение до 40 программ по 25 шагов 
· Гидравлическая система Rexroth Германия
· Шестерёнчатый насос SUNNY США
· Главный мотор Siemens Германия (сборка Китай)
· Масляные фитинги EMB Германия
· Набор инструмента матрица + пуансон производства Китай (42Cr Mo4; HRC 47)
· Задние защитные двери - прозрачные
· Европейская система крепления инструмента PROMECAM
· Быстрозажимные механизмы пуансона Китай
· Гидравлические цилиндры SICHUAN Y & J INDUSTRIES Китай
· Электро-компоненты SCHNEIDER Германия
· Подсветка рабочей зоны
· 2 ПЕРЕДНИЕ СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОДДЕРЖКИ
· ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
· УВЕЛИЧЕНАЯ ГАРАНТИЯ 2 года
             Доставка – Включена
              ШМР - 60 000 руб.


[bookmark: _Hlk54086364]
УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Условия оплаты заказного оборудования 
· 90% предоплата 
· 10% после ШМР 
Условия отгрузки – доставка до склада Заказчика.
Гарантия на поставляемое оборудование – 2 года.

[bookmark: _Hlk79502819][image: ]С Уважением Середкин Игорь 
ООО "КАУРУС АЛЬЯНС"
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д.6, к.8. 
[image: ] 8-800-775-42-92
8-952-227-70-47
[image: ]is@caurus-all.com
[image: ]www.caurus-all.com




О ПОСТАВЩИКЕ
ООО «КАУРУС АЛЬЯНС» уже более 10-ти лет специализируется на поставках в Российскую Федерацию оборудования и инструмента ведущих мировых производителей. Компетенции и опыт наших специалистов позволяют помочь нашим клиентам оснастить и модернизировать по современным стандартам свои производства, организовать обучение персонала, поставку расходных материалов, оснастки и инструмента.
Мы сопровождаем наших клиентов на всем протяжении проекта, от разработки до оснащения производства, а также прилагаем все усилия к тому, чтобы работа с нами помогала сэкономить Ваше время и бюджет.
Одним из приоритетных направлений компании является доступная и эффективная автоматизация производственных процессов на базе коллаборативных роботов Universal Robots. Наши решения позволят быстро и безболезненно уйти от таких проблем как человеческий фактор, простои оборудования, брак, безопасность персонала, избыточное число рабочих мест.
Наша компания предлагает широкий спектр торговых марок оборудования и инструмента – от ведущих производителей Юго-Восточной Азии, до топов европейских и американских компаний.
При наличии технологической необходимости мы также можем обеспечить снабжение Вашего предприятия оборудованием и инструментом, выпускаемым отечественными машиностроительными предприятиями и инструментальными заводами.
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(KN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kw) (kg) LWxH (mm )
40T/2200 400 2200 1850 220 100 320 55 2750 2000x1200x1910
40T/2500 400 2500 2050 220 100 320 55 3000 2500x1200x1910
50T/2200 500 2200 1850 220 100 320 55 2950 2000x1200x1910
507/2500 500 2500 2050 220 100 320 55 3400 2500x1210x2000
63T/2500 630 2500 1900 220 120 320 55 4000 2500x1300x2210
631/3200 630 3200 2550 220 120 320 55 4800 3200x1300x2210
80T/2500 800 2500 2050 320 120 320 75 5700 2500x1400x2300
80T/3200 800 3200 2550 320 120 350 75 6020 3200x1500x2300
8OT/4000 800 4000 3140 320 120 350 75 7000 4000x1500x2400
100T/2500 1000 2500 2050 320 150 400 75 6000 2500x1600x2400
100T/3200 1000 3200 2550 320 150 400 75 6800 3200x1600x2600
100T/4000 1000 4000 3140 320 150 400 75 9000 4000x1600x2700
125T/2500 1250 2500 2550 320 150 400 " 8500 2500x1600x2400
1257/3200 1250 3200 2550 320 150 400 1" 7200 '3200x1600x2600
125T/4000 1250 4000 3140 320 150 400 " 9500 4000x1600x2700
160T/3200 1600 3200 2550 320 200 460 1" 10500 3200x1700x2700
160T/4000 1600 4000 3140 320 200 460 1 11500 4000x1700x2800
160T/5000 1600 5000 4000 320 200 460 il 14000 5000x1900x3100
160T/6000 1600 6000 5000 320 200 460 1 19500 6300x1900x3200
2007/3200 2000 3200 2550 320 200 460 15 11500 3200x1950x2800
200T/4000 2000 4000 3140 320 200 460 15 13500 4000x1950x2800
200T/5000 2000 5000 4000 320 200 460 15 15000 5000x1950x3100
200T/6000 2000 6000 5000 320 200 460 15 21000 8000x1950x3300
2501/3200 2500 3200 2500 400 250 530 185 16500 3250x2000x3200
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